	Техничека информация




Електронният бойлер на STIEBEL ELTRON модел DHE стана на 25 години !
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	Модел
	DHE 18/21/24 SLI
	DHE 27 SLI

	Мощност
	18/21/24 kW
	27 kW

	Височина 
	478 мм
	478 мм

	Широчина
	225 мм
	225 мм

	Дълбочина
	105 мм
	105 мм

	Начин на свързване
	3/PE
	3/PE

	Работно напрежение
	380 V
	380 V

	Работен ток
	29/31/35 А
	39 А

	Предпазители
	32/32/35 A
	40 A

	Сечение захр. проводници
	4х4.0 /6.0/ кв.мм
	4х6.0 кв.мм

	Регулиране на температурата
	20 – 60 oC
	20 –60 oC

	Електропроводимост при 15 oC
	111 mS/m
	111 mS/m

	Спесифично съпротивление
	900 0hm cm
	900 0hm cm

	Връзка към вода
	G 1/2
	G 1/2

	Цвят
	Бял
	Бял

	Степен на защита
	IP 25
	IP 25

	Дебит при T2-T1=25K
	10.3/12.0/13.8

л/мин
	15.4 л/мин

	Тегло 
	4.80 кг
	4.80 кг


